**Auftrag zur Anlieferung / Abholung**

**RÜCKGABE XPS-Verschnitte**

**XPS-Dämmplatten JACKODUR**

**O ANLIEFERUNG O ABHOLUNG**

**Auftraggeber**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma/Ansprechpartner**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Strasse/Hausnummer**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PLZ** **Ort**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Telefon** **E-Mail**

**Angaben zur Baustelle (entfällt bei Anlieferung)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objektbezeichnung**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Strasse/Hausnummer**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PLZ** **Ort**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Telefon** **(mobil)** **Ansprechpartner vor Ort**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**O Tel. Avis erwünscht \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(falls ja, bitte ankreuzen) Hinweise zur Baustellenanfahrt (falls erforderlich)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Abholung/Lieferung Anz. BigBags Wunschtermin zur Abholung (frühestens 5 Arbeitstage nach**

 **Eingang des Abholauftrages)**

**Hiermit bestätigen wir, dass die Big Bags nur sortenreinen Verschnitt von JACKODUR-XPS-Dämmplatten enthalten. Die Abholung erfolgt nur, wenn die XPS-Verschnitte entsprechend den Vorgaben vorzufinden sind. Sollten Fremdstoffe enthalten sein, erklären wir uns einverstanden, die anfallenden Entsorgungskosten zu tragen.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ort / Datum Unterzeichner (Name bitte in Druckbuchstaben und gut leserlich)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel**

**Abholbedingungen und Preise**

**der XPS - BigBags**

In die zur Verfügung gestellten BigBags sind ausschliesslich Jackodur-XPS-Verschnitte abzufüllen, das Fassungsvermögen ist ca. 1 m3.

Die Abholung auf der Baustelle erfolgt nur wenn die XPS-Verschnitte entsprechend unseren Vorgaben vorzufinden sind, d.h. absolut Sortenrein und auf der Baustelle an einem zentralen Ort, für unseren LKW, der gut zugänglich ist.

Die Abholungen werden in der ganzen Schweiz gemacht, ausser in den Kantonen GR, VS, VD und GE. Diese bitte separat anfragen.

Gemäss unseren Erfahrungen sind ca. 3 – 5 % Verschnitt einzurechnen, d.h. bei einer Lieferung von 200 m2 XPS-Dämmplatten in der Stärke 200 mm, sind das ca. 1,2 – 2 m3 Abschnitte.

Sollten die retournierten Baustellenabschnitte nicht Sortenrein sein und daher nicht recycelt werden können, fallen zusätzliche Kosten von CHF 250.00/BigBag an**.**

**Preise für die Abholung**

**Minimum Abholung ab 2 BigBags**

**2 BigBags CHF 90.00/BigBag**

**3 – 6 BigBags CHF 75.00/BigBag**

**7 – 10 BigBags CHF 60.00/BigBag**

**ab 11 BigBags CHF 50.00/BigBag**

**Preis für die Anlieferung durch den Kunden nach**

**8957 Spreitenbach**

**CHF 35.00/BigBag**

Die angegebenen Preise sind netto excl. Mehrwertsteuer.

Materialien aus dem Rückbau können zurückgenommen werden, sofern sie keine gesetzlich verbotenen Schadstoffe wie HBCD, (H)FCKW, Asbest oder vergleichbare Substanzen enthalten. Preise und Konditionen auf Anfrage.

Die Rücknahmebedingungen finden Sie auch auf unserer Homepage

[www.baupool-daemmtechnik.ch](http://www.baupool-daemmtechnik.ch)